**招标编号：PZH-JS-QT-186**

**四川省能投攀枝花水电开发有限公司**

**营地消防维修改造项目**

招标文件

**招标人：四川省能投攀枝花水电开发有限公司**

**日 期：2020年 9 月**

**目 录**

第一章 招标公告 1

第二章 投标人须知 3

第三章 评标办法 8

第四章 合同条款及格式 11

第五章 发包人要求 19

第六章 投标文件格式 21

1. **招标公告**

## 四川省能投攀枝花水电开发有限公司营地消防维修改造项目

## 招标公告

四川省能投攀枝花水电开发有限公司（招标人名称）就四川省能投攀枝花水电开发有限公司营地消防维修改造项目组织招标，诚邀符合资格条件的潜在投标人参与本项目的招标。

**1.项目概况**

四川省能投攀枝花水电开发有限公司于2012年2月21日在攀枝花市西区注册成立，是中国500强企业—四川能投集团旗下的二级公司，负责金沙水电站的开发建设和经营管理。

本工程为四川省能投攀枝花水电开发有限公司营地消防维修改造项目。

**2.项目范围**

2.1招标范围

本次项目招标范围为四川省能投攀枝花水电开发有限公司业主营地消防维修改造，主要工作内容为（包括但不限于）：

1. 消防火灾报警系统维修更换；
2. 柜式七氟丙烷气体灭火装置构建；
3. 厨房灭火装置维修。

2.2服务期限

 自合同签订之日起45日内，完成全部维修改造工作，并提交最终维修成果。

**3.投标人资格条件**

3.1投标人应具备独立法人或事业单位法人资格，具有实施采购服务项目的技术能力装备、技术人员和技术工人力量、质量保证能力资信。

3.2投标人不得存在下列情形之一：

投标人被责令停业或破产状态的；

投标人被暂停或取消投标资格的；

投标人财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；

投标人在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

 **4.招标邀请文件获取**

有意参加投标者，请于2020年 9月 2 日开始登录四川省能投攀枝花水电开发有限公司官网（http://pzh.scnyw.com//）下载招标文件。

**5.投标文件的递交截止时间及方式**

5.1投标文件的递交截止时间：2020年9月23日 10:00 时（北京时间）。

5.2投标文件递交地点：四川省攀枝花市西区建福巷88号605办公室。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**6.发布公告的媒体**

招标公告在四川省能投攀枝花水电开发有限公司网站（http://pzh.scnyw.com//）上发布。

**7.联系方式**

招 标 人：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

地 址：四川省攀枝花市西区建福巷88号

联 系 人：陈女士

电 话：028-80583500，0812-3151240

 四川省能投攀枝花水电开发有限公司

 2020年9月2日

# 第二章 投标人须知

### 前 附 表

| **序号** | **条款名称** | **说明和要求** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：四川省能投攀枝花水电开发有限公司地址：四川省攀枝花市西区建福巷88号 |
| 2 | 招标项目名称 | 四川省能投攀枝花水电开发有限公司营地消防维修改造项目 |
| 3 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 服务期限 | 自合同签订之日起45日内，完成全部维修改造工作，并提交最终改造成果。 |
| 6 | 质量要求 | 合格 |
| 7 | 联合体 | 不接受 |
| 8 | 答疑会 | 不召开 |
| 9 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 在提交投标文件截止时间16天前 |
| 10 | 分包 | 禁止违法分包或转包 |
| 11 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 12 | 投标有效期 | 招标截止日期后 90日历天 |
| 13 | 签字盖章 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字(包括姓和名)，不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。（2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章）,不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。投标工程量清单需全部盖鲜章。（3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
| 14 | 投标文件份数 | 正本1份；副本 2 份； |
| 15 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、标段号(如涉及则标明)、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 16 | 投标文件外层密封袋的标注 | 招标项目名称、标段号(如涉及则标明)、投标人名称、年月日。 |
| 17 | 是否授权评审委员会直接确定中标人 | 否，推荐中标候选人的数量： 1～2 个。 |
| 18 | 投标保证金 | 本项目不设投标保证金。 |
| 19 | 投标限制价 | 本项目不设投标限制价。 |

###  **1. 适用范围**

###  1.1 本招标文件仅适用于本次招标所叙述的项目招标。

###  **2. 有关定义**

 2.1 本次招标的招标人是四川省能投攀枝花水电开发有限公司。

 2.2“招标人”系指“招标单位”和“招标承办单位”的统称。

 2.3“投标人”系指购买了招标文件拟参加招标和向招标人提供相应服务的法人企业或其它组织。

### **3. 合格的投标人**

3.1投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备本文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）具有本招标文件对投标人所规定的资质条件；

3.2投标人必须是已在中国境内依法登记注册的独立法人，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次招标的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。否则，招标人及评审委员会有权拒绝其本次报价。

3.3依法注册的投标人其注册资金应足以保证本项目实施过程中的风险承担和赔付能力。

### **4. 招标费用**

4.1投标人参加招标的有关一切费用由投标人自行承担。

### **5．招标文件的构成**

5.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务、设备及报价等要求、招标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告

（2）投标须知及前附表

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）招标人要求

（6）投标文件格式

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### **6. 招标文件的澄清和修改**

6.1 在招标截止时间前，招标人无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

### **7. 答疑会**

7.1 根据招标项目和具体情况，若有必要召开，将以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人。

###   **8．投标文件的语言**

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关招标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

### **9．计量单位**

9.1除技术规格及要求中另有规定外，本招标项目的招标均采用国家法定的计量单位。

### **10. 招标货币**

10.1本次招标项目的招标均以人民币报价。

### **11．联合招标**

 11.1不允许联合体参与投标

### **12．知识产权**

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

### **13．投标文件的组成**

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

 （1）投标申请函、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书；

（2）报价表；

（3）企业营业执照副本或事业单位法人证书复印件；

（4）投标人认为有必要提供的其他资料。

### **14．投标文件格式**

14.1投标人应严格按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

### **15．投标保证金**

15.1 本项目不需要投标保证金。

### 16．投标有效期

16.1 投标有效期见投标须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标申请，将被拒绝。

16.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

### **17．投标文件的印制和签署**

17.1 投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

17.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖鲜章。

17.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

17.4 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

17.5 投标文件统一用A4幅面纸印制。

###  **18. 投标文件的密封和标注**

18.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目名称。

18.2 投标文件正本、所有副本应分别封装于密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”字样，并注明投标人名称、项目名称。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，密封袋上注明投标人名称、项目名称、及招标日期，并加盖密封章(投标人公章)。

18.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

### **19. 投标文件的递交**

19.1 投标人应在招标文件规定的时间和地点递交投标文件；

19.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

### **20.招标流程**

20.1 招标按招标文件规定的时间和地点进行。投标人须有法人或法人授权代表参加并签到，并对所递交的投标文件进行密封性检查和签字确认。

20.2 评审委员会对投标人提交的投标文件进行符合性评审、资格审查；

20.3 评审委员会按照投标人中报价最低的原则或综合得分最高的原则，推荐中标候选人。

20.4 招标人按照评审委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。

### **21.投标文件的修改**

21.1 投标人在招标过程中所签署的书面的澄清或者说明、经投标人确认的修正后报价均为投标文件的组成部分。

### **22. 定标原则**

根据评审委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

### **23. 定标程序**

23.1 评审委员会将评审情况写出书面报告，推荐中标候选人，并标明排列顺序。

23.2 招标人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序依据第三章评标办法再确定最终实际中标人。

23.3招标人将中标结果通知参加投标的所有投标人。招标人不解释中标或落选原因，不退回投标文件和其他投标申请资料。

### **24．中标通知书**

24.1 中标通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24.3中标人的投标文件本应作为无效招标处理或者有法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书(中标人也应当缴回)，依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。

### **25. 签订合同**

25.1 中标人在收到招标人发出的中标通知书后，应自中标通知书发出之日起30日内与招标人签订合同。由于中标人的原因逾期未与招标人签订合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行合同或放弃中标的，招标人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

###   **26. 履行合同**

26.1 中标人与招标人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

26.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### **27. 废标的情形**

招标中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

（3）因重大变故，招标任务取消的；

（4）其他未实质性响应招标文件的。

### **28. 投标人不得具有的情形**

投标人参加招标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标人、其他投标人恶意串通；

（4）向招标人、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标人资格或中标资格将被取消。

# 第三章 评标办法

## 一、总则

（一）本评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（二）本次招标活动采取**综合评估法**进行评标。

（三）综合评估法：评审委员会将根据本评标标准和方法，对参加招标的投标人进行系统评审和比较。综合评分得分最高的前三名的投标人中标，如果综合得分相同，则报价低的投标人中标，报价也相同，则抽签确定。

## 二、评审委员会

（一）本次评审委员会由招标人依法依规组建，评审委员会由5人组成。

（二）本次评标活动监督由招标人纪检部门负责，监督员将对评标活动的全过程进行监督。

（三）评审委员会将按初审、详细评审、编写评标报告并推荐中标人的程序开展整个评审工作。

## 三、综合评估法

3.1 综合评估法

3.1.1 初审

只有通过资格审查及符合性审查的投标文件，才能进入详细评审。投标人递交的投标文件未通过下表任意一项评审将视为未能通过初步审查，评审委员会将作无效投标文件处理。

**资格审查及符合性审查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评审标准 |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书的名称一致 |
| 2 | 签字、盖章 | 符合招标文件的要求 |
| 3 | 副本份数 | 符合招标文件要求 |
| 4 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且未超过本招标文件规定的最高限价 |
| 5 | 资格条件 | 符合招标公告中投标人资格要求中的第1、2条 |
| 6 | 授权委托书 | 是否有效 |

注：只有全部满足上述评审项目合格标准的投标文件才能通过资格审查及符合性评审。

3.1.2 算术修正

投标文件的报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对参选报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标申请作废标处理。

投标审查文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.3 详细评审

评审委员会对资格审查及符合性审查合格的投标人的投标文件进行详细评审，详细评审按照下表的评分标准进行打分：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **标准** | **得分** |
| 1 | 执业经验20分 | 20分 |  |
| 近3年（2017年～至今）承担过本工程或类似项目业绩，每个类似业绩得5分，最多得20分 |
| 2 | 工作方案20分 | 20分 |  |
| 服务范围内容合理 5分注：对方案范围进行综合评审，优得4-5分，良得2-4分，一般得1-2分。 |  |
| 方案深度要求 5分注：对方案深度进行综合评审，优得4-5分，良得2-4分，一般得1-2分。 |  |
| 工作内容涵盖完整 5分注：对内容进行综合评审，优得4-5分，良得2-4分，一般得1-2分。 |  |
| 工作进度及保障措施合理 5分注：对进度安排进行综合评审，优得4-5分，良得2-4分，一般得1-2分。 |  |
| 3 | 报价部分 60分 | 60分 |  |
| 采用所有有效报价（经初步评审合格的投标文件的总报价；报价有修正的，以修正后的价格为准） 的最低价为评标基准价。 |
| 作为评标基准价的有效报价得满分；与评标基准价相比，其有效报价每增加 1%，扣 1 分（不足1%按直线插入法计算）； |  |
| 4 | 合计 | 100分 |  |

中标候选单位。如果综合得分相同，则报价低的单位中标，报价也相同，则抽签确定。

# 第四章 合同条款及格式

**第一节 合同协议书**

**四川省能投攀枝花水电开发有限公司**

**营地消防维修改造合同**

（合同编号：PZH-JS-QT- ）

 **甲 方：四川省能投攀枝花水电开发有限公司**

 **乙 方：**

 **签订日期：2020年 月**

**四川省能投攀枝花水电开发有限公司**

**营地消防维修改造项目合同**

合同编号：PZH-JS-QT-

**委托人：**四川省能投攀枝花水电开发有限公司（以下简称甲方）

**受托人：** （以下简称乙方）

 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方委托乙方承担四川省能投攀枝花水电开发有限公司营地消防维修改造项目工作。经双方协商同意签订本合同，以明确各方的责任和义务，并共同遵守。

1. 工程维修改造范围内容及要求

 1.1　工程建设地点: 攀枝花市西区建福巷88号。

 1.2 工作内容

四川省能投攀枝花水电开发有限公司，业主营地消防维修改造，主要工作内容为（包括但不限于）：

（1）消防火灾报警系统维修更换；

（2）柜式七氟丙烷气体灭火装置构建；

（3）厨房灭火装置维修。

1.3　技术要求:

建立严格的质量保证体系，按设计和规范要求，做好各工序工作。执行以下技术设计报告和标准：

（1）《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 （2018年版）：

（2）火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013；

（3）其它有关要求。

 第二条 合同工期及其它要求：

2.1 工期要求

2.1.1乙方自接到甲方委托要求即前往工地开展工作，自合同签订之日起45日内完成改造维修工作并经甲方验收合格。

2.1.2施工过程中，如遇特殊情况（工作量变化、自然条件影响、以及非乙方原因造成的停工等），经甲方同意后，可适当延迟工期。

 第三条 合同价格及付款方式

3.1合同总额（含税）为：人民币 元（大写： 整）具体见附件: 《已标价工程量清单》。本合同约定价格为含税价格，不含税价格部分不因市场价格变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

费用报价清单中各单价应包括由承包人承担的直接费、间接费、利润、风险费用（包括应由承包人承担的义务、责任、风险等一切费用以及承包人认为需要摊入的所有费用）和税金等全部费用。

3.2 付款方式：

3.2.1 乙方提供最终完成改造并经甲方验收合格后，乙方提出付款申请并提供与合同总金额相等的正式发票后14个工作日内，甲方支付乙方合同金额的100%，即¥ 元（大写： 整）。

3.2.2 若乙方未提供合法足额有效的增值税专用发票的，甲方有权拒绝或者延迟付款，并不承担任何违约责任。

第四条 双方的权利和义务

* 1. 甲方

 4.1.1　在开工前，提供工点位置，明确技术要求，审查工作大纲；

4.1.2　施工过程中协助乙方解决有关问题，为乙方创造维修改造工作的良好条件；

 4.1.3　按本合同要求按期支付合同价款。

* 1. 乙方

 4.2.1及时派遣工程技术人员按任务书和设计技术要求进行现场维修改造。

 4.2.2　根据国家现行标准、规范、规程进行维修改造。

4.2.3 讲究职业道德、端正经营作风。

4.2.4 乙方应当严格按照《四川省能投攀枝花水电开发有限公司营地消防维修改造项目招标文件》（招标编号：PZH-JS-QT-186）第五章“发包人要求”履行义务。

 第五条 奖惩与违约赔偿

 5.1甲方未按合同规定日期及时支付工程价款，每超过一日，乙方可要求甲方支付未支付费用的千分之一逾期违约金；乙方未按合同规定日期交付竣工验收合格的维修改造成果的，每超过一日，甲方可在最终付款中扣减合同金额的千分之一违约金，但该违约金累计总额不超过合同金额的10%，逾期超过20日，甲方有权单方解除合同，并不向乙方支付任何费用。

 5.2因乙方原因造成质量低劣，不能满足设计要求时，应继续完善维修工作，其费用由乙方承担。

5.3因乙方原因给甲方造成经济损失的，乙方除应承担相应的法律责任外，还应免收造成损失部分工作费用。

5.4乙方不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

5.5 乙方应当妥善处理与下属单位或个人之间的争议纠纷。因乙方下属分包单位、材料供应商、“实际施工人（若有）”或劳务人员等人因本合同项目原因，向甲方直接主张权利的，均属于乙方违约，乙方应向甲方赔偿一切损失（包括但不限于：给甲方造成的损失、追究违约责任而产生的律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、差旅费、取证费等一切费用）。

 第六条　争议的解决

 本合同执行过程中如发生纠纷时，由双方协商解决，协商不一致的，可向有管辖权的法院起诉。

 第七条 其它

7.1　乙方接受甲方的检查、监督，对检查出的质量问题限期改正。对出现严重质量问题，甲方有权下达整改通知书，并限期整改，待乙方拿出整改措施并经甲方认可后方可继续进行施工。对整改后仍然不符合甲方要求的，甲方可发出清场通知，并要求单方面终止合同，乙方应当在收到甲方解除通知之日起5日内，将已完成的应交资料移交甲方。甲方按已完成工作量支付费用，并扣除支付额的20%作为补偿甲方的经济损失，若不足以赔偿甲方损失的，甲方有权按照实际损失金额扣除金额；

7.2　乙方应按甲方提出的技术要求和工期安排进行工作，由于非甲方原因造成工作的风险，其费用由乙方承担；

7.3　乙方在施工过程中，负责自身的安全生产，并负责处理各种事故。由于非甲方原因发生的各种事故甲方不承担任何责任；

乙方委派工作人员到甲方工地履行合同的所有人员，乙方确认乙方或乙方下属合法分包单位与该委派工作人员具备合法劳动合同关系，并为其办理了社会保险（包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险）。乙方委派工作人员在甲方工作场所发生工伤事故时，由乙方负责处理，并承担全部责任，包括但不限于工伤赔偿、医药费垫付和支付等。

 7.4　本合同一式壹拾贰份，其中正本贰份（甲、乙双方各执壹份），副本拾份（甲乙双方各执伍份），正本和副本具有同等法律效力。合同经双方签字盖章后即生效，双方履行完合同规定的职责并结清合同价款后，本合同即行终止；

7.5 本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议；

 7.6 本合同附件《已标价工程量清单》。

（签署页）

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方 | 乙方 |
| 公司名称：四川省能投攀枝花水电开发有限公司地址：四川省攀枝花市西区建福巷88号 | 公司名称：地址： |
| 公司印章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 公司印章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 法人或授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 法人或授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 印刷体姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 印刷体姓名：  |
| 开户行：  | 开户行：  |
| 开户名：  | 开户名：  |
| 账号：  | 账号：  |

第二节 廉政协议书

廉政协议书

发包人（甲方）：

服务方（乙方）：

工程项目名称： 工程项目地点：

为加强工程建设中的廉政建设，规范、约束甲乙双方的行为，防止违法、违纪和不廉洁问题的发生，保护双方合法权益，特订立本协议书。

**一、甲方（含甲方人员）义务**

1.不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受乙方的礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证；不得接受乙方的任何奖金或其他经济利益。

2.不从乙方报销或支付应由本单位或个人承担的费用；不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；在婚丧喜庆等活动中不邀请乙方人员参加、不接受乙方的财物。

3.不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等；不得借用、占用乙方车辆。

4.对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，应在一个月内报告上级纪检监察组织，并及时退还乙方或上缴纪检监察组织。

5.对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

**二、乙方（含乙方人员）义务**

1.不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证；不得向甲方赠送任何奖金或其他经济利益。

2.不得为甲方报销或支付应由其单位或个人承担的费用；不向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不参加甲方人员的婚丧喜庆等活动，不向甲方家庭成员及亲属赠送任何礼金、礼品。

3.不接受甲方介绍或指定的工程分包单位和物资供应商；不接受甲方推销或指定使用的物资设备，不向甲方无偿提供车辆等。

4.对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向本单位（本系统）上级纪检监察组织报告。

5.对甲方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

**三、违约责任**

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

1.乙方不履行其第1项义务，取消乙方6个月投标资格。

甲方向乙方索贿，甲方向乙方支付违约金10000元（数额由双方约定，以下同），

乙方主动向甲方行贿，乙方向甲方支付违约金10000元。造成的直接经济损失，由采取主动行为先行违反义务一方承担。

2.甲方向乙方索要或主动要求乙方提供甲方第2项义务所列钱物和活动，向乙方支付违约金5000元；乙方主动向甲方赠送、提供乙方第2项义务所列钱物和活动，向甲方支付违约金 5000元。

3.双方违反协议约定的各自第3项义务，经查证属实的，采取主动行为先行违反义务一方向对方支付违约金5000元。

4.双方不履行协议约定1-3项义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理。

**四、违约责任追究**

1.甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。

一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

2.由于双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方单位承担上述约定的违约责任。

3.双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

4.违约方应在有关部门对不履行协议的行为作出处理或结论后7天内向对方支付违约金。

五、本协议有效期为双方签署之日起至本工程项目竣工日期止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

六、本协议是项目合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

甲 方： （盖单位章） 乙 方：（盖单位章）

法定代表人或 法定代表人或

委托代理人： （签字） 委托代理人： （签字）

地 址： 地 址：

电 话： 电 话：

日 期： 日 期：

**第五章 发包人要求**

 **一、项目概况及相关条件**

1.1项目概况

 四川省能投攀枝花水电开发有限公司于2012年2月21日在攀枝花市西区注册成立，是中国500强企业—四川能投集团旗下的二级公司，负责金沙水电站的开发建设和经营管理。

本工程为四川省能投攀枝花水电开发有限公司营地消防维修改造维修项目。

**1.2项目内容**

本项目为承包人根据国家火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013；要求，对四川省能投攀枝花水电开发有限公司营地消防维修改造维修项目。安全必备条件进行开展现场评审工作，维修改造完成后满足自动报警系统设计规范要求。

 **具体的工作内容如下：**

**1.3消防灭火电控系统**

电控系统全面检修设备更换完毕后，用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

确保主控屏正常，有报警信号源时正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣鸣响；

确保手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃动作鸣响，消防中心显示报警区域准确；主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能正常，报警主机系统的接地电阻满足要求，并做好记录。

**1.4柜式七氟丙烷气体灭火装置构建**

柜式七氟丙烷系统要求，当防护区发生火灾时，一路探测器报警后，设在该防区内的警铃动作，两路探测器都报警后，设在该防区内外的蜂鸣器及闪灯动作，系统进入延时间断。经延时后，控制盘驱动相应的防护区灭火器瓶组上的电磁型驱动装置。使灭火剂延管道和喷嘴输送到相应的防护区灭火。

**1.5厨房灭火装置维修：**

项目维修完成后，需确保灶台灭火装置：药剂储存装置、驱动气体储存装置、机械驱动装置、进水管线、探测管线、手拉驱动管线、气体驱动、探测器、喷放装置等设备正常运行，且达灭火需求规范。

**二、 工作要求**

1）乙方应在合同签定后15天内提交工作方案，报送甲方审批。

2）乙方工作人员进入甲方生产现场，须遵守甲方安全生产管理等管理制度；若乙方工作人员未遵守甲方管理制度而造成人身、财产损害或给甲方造成的人身、财产损害，均由乙方承担全部责任。

3）乙方应按照甲方的时间要求编制现场评审工作方案，组建完善、专业的施工团队完成项目改建。

4）现场施工要求：乙方应安排1到2名人员作为现场协调联络人，现场施工管理员需具备相应的现场管理工作经验。

1. **投标文件格式**

**四川省能投攀枝花水电开发有限公司**

**营地消防维修改造项目**

投标文件

**投标人：**

**日 期： 年 月 日**

## 一、投标申请函

 （招标人） ：

一、我方在全面研究了四川能投业主营地消防维修改造项目招标文件后，我方自愿按照招标文件规定的各项要求完成本项目全部工作，本项目投标报价为人民币（小写） 元（大写： ）。其中不含税价格为（小写）： 元，税金为： 元。其中税金部分随国家税率调整而调整。

二、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后在完成本项目全部工作。

三、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本 份。

四、我方承诺，投标有效期为招标截止日期后 个日历天内有效。

五、我方愿意提供招标人可能另外要求的，与招标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

六、本投标人知道并同意：如果接到中标通知书后未按招标人要求的时间签订正式合同或坚持提出附加条件，招标人有权选择其他投标人为中标人。

七、本投标人知道并同意，招标人并无义务必须接受所收到的价格最低的或其他任何投标文件。同时也理解，招标人不负担本投标人的任何参与投标费用。

八、本投标人郑重承诺：按招标人要求做好后期服务。

投标人： （单位盖章）

法人代表人或其委托代理人： （签字）

联系电话：

日 期： 年 月 日

## 二、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投 标 人： （盖单位章）

 年 月 日

## 三、授权委托书

致： （招标人名称）：

本人 （姓名） 系 （投标人全称）的法定代表人，现授权委托 （被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加四川能投业主营地消防维修改造项目投标活动。代理人在投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标须知”前附表12条规定的“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人： （签字）

身份证号码：

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

2、投标人的法定代表人直接参加招标活动的，不提供本授权委托书。

## 四、投标报价函

**4.1 投标报价函**

 (招标人) ：

我方 (投标人全称)收到并研究了 招标文件的全部内容，愿意按照招标文件及其合同条件的规定承担 服务，并严格履行投标人所承诺的责任和义务。

我方对 标段的投标报价总额为人民币 元整，(小写 元)。

如果我方中标，我们保证按招标文件的要求，以及与业主签订合同，成立 组，履行合同中约定的义务和我方应当承担的合同责任。

投标人： (盖单位章)

法定代表人(或授权代理人)： (签名)

地址：

时间： 年 月 日

4.2**投标报价表**

**工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **型 号** | **数量** | **单位** | **综合单价 （元）** |  **金 额 （元）** | **备 注** |
| **1** | **火灾报警系统设备** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 点型光电感烟火灾探测器 | JF-D21S | 只 | 900 |  |   |  |
| 1.2 | 通用探测器底座 | DB21 | 只 | 900 |  |   |  |
| 1.3 | 手动火灾报警按钮 | JF-D33P | 只 | 60 |  |   |  |
| 1.4 | 消火栓按钮 | JF-XN22 | 只 | 90 |  |   |  |
| 1.5 | 安装底座 | DZ-D33P/XN22 | 只 | 140 |  |   |  |
| 1.6 | 直线接口盒 | JF-M15 | 只 | 5 |  |   |  |
| 1.7 | 输出模块 | JF-M23 | 只 | 10 |  |   |  |
| 1.8 | 安装底座 | DZ-MK22 | 只 | 25 |  |   |  |
| 1.9 | 火灾显示盘 | JF-X351 | 只 | 15 |  |   |  |
| 1.10 | 便携式编码器 | JF-BM999A | 只 | 1 |  |   |  |
| 1.11 | 输入模块 | JF-M21 | 只 | 10 |  |   |  |
| 1.12 | 输入/输出模块 | JF-M324 | 只 | 65 |  |   |  |
| 1.13 | 模块底座 | DZ-MK3 | 只 | 65 |  |   |  |
| 1.14 | 火灾声光警报器 | JF-G341 | 只 | 60 |  |   |  |
| 1.15 | 火灾声光警报器底座 | DZ-G341 | 只 | 60 |  |   |  |
| 1.16 | 吸顶式紧急广播音箱 | 3w/120v | 只 | 70 |  |   |  |
| 1.17 | 总线消防电话分机 | HY5716B | 只 | 10 |  |   |  |
| 1.18 | 接线端子箱 |  | 只 | 20 |  |   |  |
| 1.19 | 消防电话总机 | HY6311 | 台 | 1 |  |   |  |
| 1.20 | MP3录放盘 | HY2722D | 台 | 1 |  |   |  |
| 1.21 | 广播功率放大器 | HY2733D/500W | 台 | 1 |  |   |  |
| 1.22 | 面板式稳压电源主机(带浮充口） | XTFC-20A/24AH | 台 | 1 |  |   |  |
| 1.23 | 备用电池 | 12V/24AH | 对 | 1 |  |   |  |
| 1.24 | 总线控制盘 | JF-BCU-999 | 台 | 1 |  |   |  |
| 1.25 | 非标单节琴台扩展柜 |  | 台 | 1 |  |   |  |
| 1.26 | 非标2节琴台扩展柜 |  | 台 | 1 |  |   |  |
| 1.27 | 消防控制室图形显示装置 | CRT999A | 台 | 1 |  |   |  |
| 1.28 | CRT软件 |  | 套 | 1 |  |   |  |
| 1.29 | 火灾报警控制器(联动型） | JB-TT-JF999/5L | 台 | 1 |  |   |  |
| 1.30 | 电气火灾监控设备 | JF-DQ1004/504 | 台 | 1 |  |   |  |
| 1.31 | 测温式电气火灾监控探测器 | JF-CW1 | 只 | 1 |  |   |  |
| 1.32 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | JF-SD1-100/圆形 | 只 | 1 |  |   |  |
| 1.33 | 阻燃屏蔽双绞线 | BVL2\*1.5 | 卷 | 30 |  |   |  |
| 1.34 | 阻燃屏蔽线缆 | YZ4\*1.5 | 卷 | 5 |  |   |  |
| 2 | **七氟丙烷气体灭火装置** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ-150/2.5JC | 3 | 套 |  |   | 档案室 |
| 七氟丙烷气体药剂 |  | 380 | KG |  |   |
| 气体控制盘 | FW19131-65/1区 | 1 | 个 |  |   |
| 控制联动系统 |  | 1 | 套 |  |   |
| 2.2 | 七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ-150/2.5JC | 1 | 套 |  |   | 发电机房 |
| 七氟丙烷气体药剂 | FW1913/1 | 180 | KG |  |   |
| 气体控制盘 |  | 1 | 个 |  |   |
| 控制联动系统 |  | 1 | 套 |  |   |
| 2.3 | 七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ-150/2.5JC | 1 | 套 |  |   | 高压配电室 |
| 七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ-90/2.6JC | 1 | 套 |  |   |
| 七氟丙烷气体药剂 | FW1913/1 | 220 | KG |  |   |
| 气体控制盘 |  | 1 | 个 |  |   |
| 控制联动系统 |  | 1 | 套 |  |   |
| 2.4 | 七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ-150/2.5JC | 4 | 套 |  |   | 低压配电室 |
| 七氟丙烷气体药剂 | FW1913/1 | 480 | KG |  |   |
| 气体控制盘 |  | 1 | 个 |  |   |
| 控制联动系统 |  | 1 | 套 |  |   |
| **3** | **厨房灭火装置维修** |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | 厨房灭火装置维修 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| **4** | 合计 |  |  |

 **说明：**

 1.综合单价应包括由直接费、间接费、利润、风险费用（包括应由承包人承担的义务、责任、风险等一切费用以及承包人认为需要摊入的所有费用）及税金等全部费用。

 2.综合单价应包含资料收集、设备租赁、成果计算与整理、成果评审咨询、资料移交等完全部工作所发生的所有费用。

## 五、投标人资格审查

### 1. 投标人基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人 |  |
| 营业执照号 |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  | 技 工 |  |
| 经营范围备注 |  |

### 2.企业营业执照复印件（加盖鲜章）

### 3.企业资格证书复印件（加盖鲜章）

### 4.投标人认为有必要提供的其他资料

## 六、近3年（2017年-2019年）经审计的财务报表

对财务状况的要求为：无亏损。

注：

（1）财务状况表应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或附注）的复印件。

（2）新成立企业不满足招标人年度要求的，投标人只提供成立后的资料。

## 七、项目组织机构

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业 | 本项目拟任职务 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

注：表后应附对应的人员身份证及职称证复印件并加盖鲜章

## 八、相关业绩

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 项目名称 |
|
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

注：表后应附对应的项目合同协议书复印件并加盖鲜章

## 九、工作方案

（9）工作方案（格式自拟，包括工作范围及深度、工作内容、人员配置、质量保障措施、进度安排、合理化建议）。